北苑停车场及道路扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太造价咨询有限公司

跟踪人员：袁 倩

跟踪时间：2022年11月14日-11月20日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：北苑停车场及道路扩建工程 | | |
| 日期：2022年11月14日-11月20日 |  | 记录人：袁倩 |
| **一：现场情况：**   1. 北苑停车场找平后，堆积土方往外扩建，因现场土质疏松，校方调运建筑垃圾用于回填，部分大块砌体铺装到底部固定基础，靠近大门处人行道路面拆除，步砖回收利用到外围挡土墙砌筑。 2. 面对北苑大门道路拆建并扩建，台阶下电缆沟需垫高至平齐道路，回填材质均为拆除道路后的建筑垃圾，垫高后的道牙砌体均为拆除道路后的步砖。 3. 道路因扩建，台阶下电缆沟垫高，检查井均抬高。   cdd6dfd02f1a5cd6c3829be519282eb98abb0adeb413ed9b60ab72b678f3f4  fb21da44da8fc61223674a7cf77e7a6a1309906b5a16d6fe4d9969a3e5aaa474df84d2b00be6154da8f8c63b54c1a55f36aeafd50c8e32bf7662c45c405ef1fc4d32772e0091dad99b3a1c4af6e  2beb5d2941b65cc7fb589a3b379f17a  992bfcb408f1bb9e1c23dfb08ff7278  d7d24c4b79fa31cc1f74ab189c2b02a  9815dea02b8a5537a043e73c8cee919  793cc3a386057d479d5019aa502a245  1ae42cdea1875d1cd2aa477d9f63ca1  1b8d0bd4d4081f910711a3528e28686  0c47ab18e63ead6519d9a20b5e1e629   1. 尺寸记录   加高电缆检查井口尺寸分别为：  1、1.2\*0.9\*0.3  2、0.8\*1.2\*0.5  3、0.9\*0.8\*0.4  4、0.9\*0.85\*0.55  5、1.15\*0.8\*0.4  6、1.17\*0.9\*0.4  7、1.1\*1.25\*0.55  2daf93e72e612a473d9b13515647356  14ae910c1291e7bdb63463003f9fc60  9b813d52c525de1c058b71abac2c08e  4983dd57d26d049a1d26988a376a615 | | |
| 970353194aabc7c78c0988045500ddf | | |
| 0c8d5977085be391feda4cc452952a0 | | |