北苑停车场及道路扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太造价咨询有限公司

跟踪人员：蒙剑峰 袁 倩

跟踪时间：2022年12月5日-12月11日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：北苑停车场及道路扩建工程 | | |
| 日期：2022年12月5日-12月11日 |  | 记录人：袁倩 |
| **一：现场情况：**   1. 北苑停车场夯实地面后铺垫了15cm石硝，之后进行了步砖的铺贴； 2. 车行道两边的土地夯实后也铺垫了15cm石硝，之后倒筑12cm厚的透水混凝土； 3. 车行道两边定制了不锈钢检查井盖，厚度约为2.5mm，尺寸分别记录； 4. 道路两边的种植土进行了记录，约为25cm。   f0e85e63952ad820e9a6860444f5a50  c340af958bc44fdc4f9a09e49e2cf39  f109f7f8962cbac5fb3a977635b1419  e367c9f863d757f7bb4a57894ae7125  291d7e0bad6b4ace914e2cc9c01d2868662e9ead6ecc1a82363c14419908dc   1. **尺寸记录** 2. 石硝厚度测量   c2e2dcd55f199f977b72c1ad728dcdaf65d354b4549a0c388c305b9945c185  1ff83b120c6e28ed90a77183d6204f9  定制电缆检查井盖尺寸分别为：  1、90\*70  2、70\*90  3、50\*80  3、50\*80  4、50\*80  5、50\*80  6、80\*80  7、50\*80  8、100\*100  9、100\*100  10、50\*80  11、100\*100  4e1206b5697ac729793ce3401823a28  d772f9646f43e9f1e8f9d12df09ed6f  c4f77c21cd2def527188f3102f0f01b  79a6035410f7e89690f28b4e4663ef3  fb9b0b330e51855d80cc9f57f5fe41e  9a7fcc3e97c833631381cc9d320b76a  d07da48b7131efb87b2b3bdfb15b9f2  3bd15d100925b47646ed293f3ddb761    种植土厚度：  60333edebe7ff2167740a5d1a969a579cb722c1ad891b87d57f3e314fa68d7 | | |