
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施
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阶
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（第1期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年1月18日-2026年1月24日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.临建周边拆除
2.板房及周边施工
3.生活区临时道路施工
4.滨湖路围挡施工








1.临建周边拆除
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.18/Marki_20260118_103829019.jpgMarki_20260118_103829019]
原西南角透水砖拆除及场地平整
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.19/Marki_20260119_111951242.jpgMarki_20260119_111951242]
原西南角透水砖拆除（未拆除结合层）及场地平整
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.19/Marki_20260119_111841158.jpgMarki_20260119_111841158]
原北侧绿化铲除及绿地整理
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.18/Marki_20260118_103951927.jpgMarki_20260118_103951927]
原南侧2米高铁皮围挡南移3米

2.板房及周边施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.22/Marki_20260122_141126172.jpgMarki_20260122_141126172]
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[bookmark: _GoBack]西侧板房基础厚度约45mm~140mm
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.23/Marki_20260123_151021463.jpgMarki_20260123_151021463]

[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.23/Marki_20260123_151106197.jpgMarki_20260123_151106197]
南侧板房基础厚度约90mm~110mm

[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.23/Marki_20260123_151924189.jpgMarki_20260123_151924189]

[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.23/Marki_20260123_151841266.jpgMarki_20260123_151841266]
北侧砖砌排水沟宽度为100mm，高度为250mm
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生活区活动板房施工

3.生活区临时道路施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.23/Marki_20260123_152124972.jpgMarki_20260123_152124972]

[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.23/Marki_20260123_152222373.jpgMarki_20260123_152222373]
东侧坡道入口处临时道路平均宽度约2870mm，厚度155mm
4.滨湖路围挡施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.21/Marki_20260121_151929550.jpgMarki_20260121_151929550]
[image: D:/工作文件/项目/2026/华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/1.22/Marki_Edit_20260122_144510098_edit_17635690158245.jpgMarki_Edit_20260122_144510098_edit_17635690158245]
滨湖路塑钢百叶窗式围挡施工
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底板镀锌钢板尺寸为240*140*4.5mm
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PVC立柱86*150*2000*1.6mm
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立柱内衬40*80*2.2mm


3、 下周施工进度计划：
1.生活区板房配套设施施工
2.开展项目施工准备、前期方案、施组、策划编制
3.联合体设计院进行施工图纸设计
四、跟踪关注：
1.生活区板房配套设施施工


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年1月24日
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